****

**竞价文件**

**采购方式：线上竞价**

**项目名称：广东省惠州监狱综合楼及羽毛球场加装摄像头门禁项目**

**项目编号：GZGK25P226A0226J**

**广州市国科招标代理有限公司**

2025年03月

目 录

[第一章 竞价公告 2](#_Toc220)

[第二章 采购需求 6](#_Toc27889)

[第三章 竞价须知 17](#_Toc9145)

[第四章 合同条款 22](#_Toc20538)

[第五章 报价文件格式 34](#_Toc21084)

# 第一章 竞价公告

竞价公告

广州市国科招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广东省惠州监狱（以下简称“采购人”）的委托，对广东省惠州监狱综合楼及羽毛球场加装摄像头门禁项目（项目编号：GZGK25P226A0226J）进行线上竞价采购。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | 广东省惠州监狱综合楼及羽毛球场加装摄像头门禁项目 | **项目编号** | GZGK25P226A0226J |
| **报名时间** | 公告发布之日起 | **报名结束时间** | 2025年04月11日17:30 |
| **报价时间** | 2025年04月14日10:00:00起至2025年04月14日11:00:00止 |
| **报价次数** | 1 | 报价是否含税 | 是 | **报价规则** | 报价过程中：不公开报价供应商的公司名称及报价金额 |
| **采购内容** | 广东省惠州监狱综合楼及羽毛球场加装摄像头门禁项目 | **数量** | 1批 |
| **最高限价** | 人民币41188.00元 |
| **供应商资格****要求** | （1）供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，响应时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件；分支机构响应的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。（2）符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定，提供下列材料：1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；2)财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；3)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；4)参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；5)具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。（3）供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（注：1）以评审当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果为准，处罚期限届满的除外；2）采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档。）；（4）本项目不允许联合体参加竞价；（5）本项目不允许分包或转包。注：参与竞价的供应商报价时需要提供以下盖章资料，并对上传的响应文件资料承担责任。（1）营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。（2）资格文件声明函（详细见报价文件格式）；（3）法定代表人（负责人）证明书（详细见报价文件格式）；（4）提供报价截止日前12个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料；（5）供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度财务状况报告或2024年任意1个月或2025年任意1个月的财务状况报告复印件或基本开户行出具的资信证明）；（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供证明材料或承诺函，承诺函格式自拟）；（7）参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供承诺函，格式自拟）；（8）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（提供承诺函，格式自拟）；（9）如非法定代表人或企业负责人参加，则须同时提交法定代表人（负责人）授权委托书（详细见报价文件格式）；（10）采购需求响应相关材料，供应商采购需求响应表中有缺漏或条款负偏离，则资质审查不通过。（11）采购需求响应相关材料，供应商采购需求响应表中有缺漏或条款负偏离，则资质审查不通过。 |
| **报名方式** | 本项目的竞价公告及相关信息在相关媒体【中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、广州市国科招标代理有限公司网站（www.gzgkbidding.com）和智采平台（http://gzgk.365bidding.com/）、广东省惠州监狱官网（http://hzjy.gd.gov.cn/）】上公布，并视为有效送达。本项目采用“智采平台”（http://gzgk.365bidding.com/）接受供应商报名，供应商注册登录“智采平台”查询本项目后点击“项目管理”“寻找商机”搜索本项目。**参与竞价的供应商报名时需要提供以下盖章资料，并对上传的报名文件资料承担责任。**（1）营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。（2）法定代表人（负责人）证明书（详细见报价文件格式）。（3）如非法定代表人或企业负责人参加，则须同时提交法定代表人（负责人）授权委托书（详细见报价文件格式）。 |
| **报价要求** | 通过报名供应商应根据本公告要求，在规定的竞价时间内对采购项目进行报价，同时按本公告要求完整、真实、准确地填写并上传相应报价附件，符合要求的供应商在2025年04月14日10:00:00起至2025年04月14日11:00:00之间将以下报价文件材料加盖供应商单位公章后扫描上传至本项目智采平台系统。超时智采平台系统将自动关闭上传窗口。（报价时需要提供以下盖章资料，并对上传的竞价文件资料承担责任）**1.报价表。****2.响应文件盖章版扫描件。** |
| **联系方式** | 1.采购单位： 名称：广东省惠州监狱地址：惠州市惠城区马安镇新乐路联系人：广东省惠州监狱招标采购办公室联系方式：0752-32530272.代理机构：广州市国科招标代理有限公司地址：广州市先烈中路100号科学院大院9号楼东座2楼（中国广州分析测试中心对面）联系人：朱小姐、张先生 联系电话：020-39977064、020-37656571 |

广州市国科招标代理有限公司

2025年04月08日

# 第二章 采购需求

**采购需求**

1. **总体要求**
2. 标有“★”的条款为必须完全满足的实质性要求，响应供应商如有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效响应处理。
3. 响应供应商必须承诺提供厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。
4. 采购需求中的设备性能和技术指标仅为最低要求。响应供应商在响应详细内容中必须列出具体数值。如果响应供应商只注明“正偏离”或“无偏离”，将可能被视为“负偏离”，从而可能导致严重影响评审结果。

4．响应供应商没有在报价文件中注明偏离（文字说明或在技术、商务偏离表注明）的参数、配置、条款视为被响应供应商完全接受。

5．响应供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

6.不允许成交供应商转包、分包项目内容。

1. **竞价报价说明**

竞价报价为包干固定价格，包括但不限于材料费、运输、保险、卸货、安装、调试、税费、培训等所有费用，成交供应商不再另外收取任何费用。

1. **采购内容及技术要求**

拟采购一批监控摄像头以及门禁相关设备，安装到综合楼桌球室、乒乓球室以及飞扬羽毛球场等场所。

**采购货物并安装调试完成，接入海康安防平台并满足实际使用需求，具体如下：**

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合楼一楼乒乓球室和三楼桌球室 | 1. 综合楼一楼乒乓球室和三楼运动活动室各新增2个摄像头和2个门禁，门禁利用原有控制器新增通道。
2. 户外光缆大约500米，含两头的熔接，光纤架托盘（盒）及布、室外切开水泥路面埋管光纤线穿路面下线管（槽）的人工费用。
3. 辅材、安装包括链接光纤尾纤，水晶头，螺丝等辅材和所有设备的安装人工费用。
 |
|  | 海康威视半球摄像头 | 1.产品类型：网络摄像机2.产品功能：红外灯、星光夜视3.成像器件：1/1.8英寸Progressive Scan CMOS4.有效像素≥400万5.分辨率：2560x14406.压缩格式：主码流H.265Q/H.264，子码流H265/H2.64/MUPEGQ7.镜头参数：根据不同型号，焦距至少包含4mm、2.8mm、6mm8.最低照度：0.005Lux@(F1.0.AGC ON) 0 Lux with Light9.电子快门：1-3/10000秒10.视频帧率≥25fps11.网络接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口12.电源电压：DC 12V13.电源功率：5.5W14.产品尺寸≥127.3×96.8mm15.产品重量≥340g16.环境温度：-30-﹢60°℃，温度小于95%（无凝结） | 个 | 4 |
|  | 海康威视刷卡器 | 1.支持介质：支持本系统正常授权的国密卡读取，非本系统授权或非本系统的国密卡不可读。2.读卡距离：读卡距离 3~5cm。3.通讯接口： Wiegand26/34自适应，通讯要求加密，非本系统读卡器不可接入。4.通讯距离：不小于100m。5.信号反馈 ：支持LED灯、蜂鸣器信号反馈：根据不同的事件反馈不同的信号。6.工作电压：额定电压DC12V。7.工作电流：≤80ｍＡ。适应86底盒安装。 | 个 | 4 |
|  | 磁力锁 | 280KG明装 | 个 | 4 |
|  | 开门按钮 | 国标 | 套 | 4 |
|  | 网线 | 超五类、国标 | 箱 | 5 |
|  | 电源线 | 1.0双绞线/国标 | 卷 | 2 |
| 羽毛球场 |
|  | 海康威视摄像头球机 | 1.传感器类型1/2.8＂ progressive scan CMOS2.最低照度彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR3.快门1 s~1/30,000 s慢快门支持4.聚焦模式半自动,手动,自动5.日夜转换模式自动ICR彩转黑日夜转换方式白天、夜晚、自动、定时切换6.背光补偿支持7.宽动态支持真宽动态8.强光抑制支持9.3D降噪支持10.透雾支持11.区域曝光支持12.区域聚焦支持13.图像支持设置饱和度、亮度、对比度、锐度14.图像参数切换支持15.白平衡自动白平衡,16.自动跟踪白平衡,17.数字变倍16倍18.光学变倍23倍19.信噪比＞52dB20.镜头焦距4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍光学变倍速度≤3.3s视场角55°~2.7°（广角~望远）光圈数F1.621.补光补光灯类型红外补光补光灯距离≥150 m22.云台水平范围360°垂直范围-15°-﹢90°(自动翻转)水平速度水平键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;水平预置点速度：120°/s垂直速度垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s23.比例变倍支持预置点个数≥300个巡航扫描≥8条，每条可添加≥32个预置点花样扫描≥4条24.断电记忆支持25.守望功能预置点,花样扫描,巡航扫描,自动扫描,垂直扫描,随机扫描,帧扫描,全景扫描3D 定位支持27.方位角信息显示支持28.预置点视频冻结支持29.定时任务预置点,花样扫描,巡航扫描,自动扫描,垂直扫描,随机扫描,帧扫描,全景扫描,球机重启,球机校验30.视频码流类型主码流,子码流,第三码流主码流帧率分辨率50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）子码流帧率分辨率50 Hz：25 fps（704 × 576，640 × 480，352 × 288）60 Hz：30 fps（704 × 480，640 × 480，352 × 240）第三码流帧率分辨率50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720，704 × 576，640 × 480，352 × 288）60 Hz：30 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720，704 × 480，640 × 480，352 × 240）视频压缩标准H.265,H.264,MJPEG视频压缩码率32 kbps~16384 kbpsH.264Baseline Profile,Main Profile,High ProfileH.265Main ProfileSmart 264支持Smart 265支持SVC支持ROI固定区域ROI31.智能普通事件移动侦测,遮挡报警,异常Smart事件人脸侦测,区域入侵侦测,越界侦测,进入区域侦测,离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速移动侦测,停车侦测,物品遗的留侦测,物品拿取侦测，Smart录像断网续传,智能后检索，报警联动SD卡录像,邮件,上传中心,上传FTP,NAS录像32.网络网络存储NAS (NFS, SMB/ CIFS)支持协议IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour,WebSocket,WebSockets接口协议软件集成的开放式API,ISAPI,海康SDK,第三方管理平台接入,满足GB/T28181-2022《[公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求](https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=F159DFC2A98A47EFE05397BE0A0AF334" \t "https://std.samr.gov.cn/search/stdPage?q=GB/_blank)》标准要求,ISUP,开放型网络视频接口33.用户管理≥32个安全管理授权的用户名和密码,以及MAC地址绑定,HTTPS加密,IEEE 802.1x网络访问控制,IP地址过滤浏览器IE10-11, Chrome57+, Firefox52+, Safari11+34.接口网络接口RJ45网口，自适应10M/100M网络数据SD卡扩展内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持≥512GB）供电方式DC36V,PoE+(802.3at)电流及功耗最大功耗：≥24 W（其中除雾加热≥1.6W，补光灯≥9W）工作温湿度-30℃-﹢65℃,湿度小于90%恢复出厂设置支持、除雾加热玻璃除雾材质铝合金ADC12尺寸≥208 mm × 344.7 mm重量≥3.0 kg35.认证防护等级IP66或以上; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2、GB/T17626.3、GB/T17626.4、GB/T17626.5、GB/T17626.6四级标准 | 个 | 4 |  |
|  | 网线 | 超五类、国标 | 箱 | 1 |
|  | 光模块 | 万兆、单模 | 对 | 1 |
|  | 9U机柜 | 国标 | 台 | 1 |
|  | 海康威视刷卡器 | 1.支持介质：支持本系统正常授权的国密卡读取，非本系统授权或非本系统的国密卡不可读。2.读卡距离：读卡距离 3~5cm。3.通讯接口：Wiegand26/34自适应，通讯要求加密，非本系统读卡器不可接入。4.通讯距离：不小于100m。5.信号反馈 ：支持LED灯、蜂鸣器信号反馈：根据不同的事件反馈不同的信号。6.工作电压：额定电压DC12V。7.工作电流：≤80ｍＡ。适应86底盒安装。 | 个 | 1 |
|  | 磁力锁 | 280KG明装 | 个 | 1 |
|  | 开门按钮 | 国标 | 套 | 1 |
|  | 海康威视门禁控制器 | 1.TCP/IP网络双门控制器，可控制四个门单向进出或两个门双向进出，提供4组电锁电源12VDC输出；2.上行通讯接口：1个，10/100MB以太网，RJ45接口；3.校时：内置支持SNTP国际标准校时协议；支持TCP/IP远程升级。 | 台 | 1 |
|  | 光缆 | 室外、铠装、单模、12芯 | 米 | 500 |
|  | 辅材、安装 | / | 项 | 1 |

1. **商务要求**
	1. **交货期**：合同签订之日起1个月内交货并安装完毕。
	2. **交货地点**：广东省惠州市（采购人指定地点）
	3. **货物要求**

3.1货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅，在中国境内可依常规安全合法使用。

3.2符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准。

3.3设备配置、参数及各项要求须与本采购项目清单一致。

* 1. **包装与运输**

4.1设备包装必须符合相关法律、法规的要求，包括与环境、职业健康和安全有关的法律、法规标准。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。

4.2成交供应商负责将货物运输并卸载到采购人指定地点。

4.3货物在现场的保管由成交供应商负责，直至项目验收完毕。

* 1. **安装与调试**

5.1成交供应商须自合同签订起1个月内须完成所有设备的运输、安装，并调试至正常运行的最佳状态。

5.2成交供应商负责合同设备的安装和调试，一切费用由成交供应商负责。

5.3成交供应商安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施，如造成损坏须恢复原样，并承担因此而发生的所有费用。

5.4成交供应商应选择非工作时间进行安装调试，如在工作时间施工应经采购人同意并协调之后方可进行，避免影响正常办公。

* 1. **货物验收**

6.1验收时间：产品到货并安装调试完成后7个工作日，由供应商提出书面验收申请，采购人应于供应商提出验收申请后7个工作日内组织验收。

6.2验收按国家有关的规定、规范进行。供应商所提供的软件系统或服务，在交付时应完全符合采购内容需求。供应商拒不处理不合格产品的，由此造成的全部损失，由供应商承担。

6.3验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合招标文件规定之情形者，甲乙双方应做出详尽的现场记录，或甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。

6.4此验收仅是对部分产品进行抽样检验，并不代表采购人认可供应商提供的产品质量符合合同约定，若后续在使用过程中发现产品存在质量问题，供应商仍应履行更换义务并按违约责任与《产品质量法》的相关规定承担相应的法律责任。

* 1. **售后服务**

7.1要求供应商产品（设备）有良好的售后维修保障，为采购人作技术支持，保证采购人顺利运行系统。质保期为 1 年，免费质保期自采购人验收合格后在验收单上签字之日起计算。

7.2要求日常运维工作：提供24小时全天候电话、网络支持服务，售后服务机构须设专业人员提供远程服务。对于采购人的服务请求，供应商必须在4小时内响应。一般问题6小时内解决，对于重大问题不能超过48小时。不得影响采购人的正常工作业务。

7.3供应商免费负责采购人产品使用人员的操作培训等工作，直至采购人使用人员能独立正常操作使用为止。

7.4供应商未按前款约定履行售后服务的，采购人有权委托第三方提供维修或更换服务，采购人因此所支付的所有费用及损失均由供应商承担。同时，供应商未响应一次售后服务，采购人每次有权要求供应商支付合同总额5%的违约金。

* 1. **付款及结算方式**

8.1在本合同约定的产品送达并完成调试安装正常使用，经采购人验收合格后一个月内，采购人向供应商支付合同总价的100%，即人民币 元。

8.2采购人付款前，供应商应当向采购人开具相应付款金额等同的增值税发票，否则采购人有权迟延付款，不负逾期付款的责任，且供应商仍应按本合同的约定履行交货安装调试验收的义务。

8.3支付方式采用银行转账支付。

* 1. **违约责任**

9.1供应商不能按合同约定交货的，采购人有权拒付供应商货款。同时供应商还应向采购人偿付相当于不能交货部分货款的 百分之十 的违约金。

9.2供应商所交产品品种、数量、规格、型号、质量不符合国家法律法规和合同规定的，采购人有权拒绝收货，由供应商负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。换货的再次交货时间超过合同交货时间的视为逾期交货，退货的视为不能交货，则由供应商承担逾期交货、不能交货的违约责任。

9.3供应商逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向采购人偿付每日万分之五的违约金，逾期半个月以上的，采购人有权单方解除本合同，供应商应当退还采购人所支付的所有费用，并向采购人支付合同总价10%的违约金，若由此造成采购人经济损失均由供应商承担。

9.4产品试用后，验收不合格，供应商应承担不能交货的违约责任，供应商应向采购人偿付相当于货款的 百分之十 的违约金。

9.5供应商负责运输、安装等事务，供应商应当为货物运输及其雇员购买相应保险。在运输、安装、调试过程中发生工作人员伤亡或财产损失，以及造成他人的人身伤害和财产损失，一切由供应商负责赔偿。

9.6供应商及其工作人员应当遵守监狱各项管理规定，做好保密工作，若因违反监狱各项管理规定或泄密给采购人造成损失的，由供应商与其工作人员对采购人的损失承担连带赔偿责任。

* 1. **其他要求**

成交供应商须严格遵守采购人管理制度和保密制度，不得泄露采购人情况。

# 第三章 竞价须知

**竞价须知**

一、本项目通过智采平台（www.365bidding.com）进行竞价，参与竞价的供应商必须登录平台进行注册，注册成功后方可参与项目竞价。

**二、语言要求**

供应商提交的报价文件以及供应商与采购人或平台就有关项目的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的文件或资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。两种语言不一致时以中文翻译本为准。

三**、竞价须知**

**(一)竞价说明**

1.参与竞价的供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用，不论竞价的结果如何，采购人和智采平台均无义务和责任承担这些费用。

2.参与竞价的供应商必须按竞价附件的格式填写，不得随意增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动竞价附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。

3.参与竞价的供应商需对采购需求的所有条款进行整体响应，采购需求条款若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选人。

4.若成交人自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任。

5.成交人因自身原因被取消成交资格，采购人可重新启动采购或按竞价公告规定顺延推选符合要求的供应商作为成交人。

6.若本项目竞价采购失败，采购人将重新采购，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采购项目的采购方式。

7.成交人若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权将拒绝其参加本项目重新组织的竞价采购活动。

8.如采购人在审核或复核参与竞价的供应商所提交的竞价资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力。

9.参与竞价的供应商向我司咨询的有关项目事项，一切以竞价文件规定和竞价公告规定以及本公司的书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见；

10.参与竞价的供应商应认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞价文件要求提交全部资料，或者参与竞价所上传的文件没有对竞价文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其竞价被拒绝，或被认定为无效竞价。

11.采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由成交人自行承担。

12.供应商认为竞价结果损害其权益的，应按照智采平台相关指引在规定的时间内向采购人或平台方提交书面质疑，不提交的视为无异议，逾期提交将不予受理。

13.本竞价公告和竞价文件的解释权归“广州市国科招标代理有限公司”所有。

**(二)竞价文件的澄清或修改**

1.采购人可以对已发出的竞价文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将在智采平台上发布澄清（更正/变更）公告。

2.无论澄清或者修改的内容是否影响竞价，平台将以邮箱形式通知所有的报名供应商；报名供应商应按要求履行相应的义务；如报名截止时间少于一个工作日的，采购人应当相应顺延报名的截止时间。

3.采购人发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为竞价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

**(三)如有要求缴纳投标保证金的项目有下列任一情形发生时，投标保证金将不予退还：**

1.供应商在项目相关公告以及竞价文件等相关规定的报名报价有效期内撤销其报价的；

2.获取成交资格后无正当理由放弃成交资格或成交人拒绝与采购人签订合同的；

3.其他因成交人的原因被认定取消成交资格的。

**(四)报名要求（参与竞价的供应商报名时需要提供以下盖章资料，并对上传的报名文件资料承担责任）**

（1）营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。

（2）资格文件声明函（详细见报价文件格式）；

（3）法定代表人（负责人）证明书（详细见报价文件格式）；

（4）提供报价截止日前12个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料；

（5）供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度财务状况报告或2024年任意1个月或2025年任意1个月的财务状况报告复印件或基本开户行出具的资信证明）；

（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供证明材料或承诺函，承诺函格式自拟）；

（7）参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供承诺函，格式自拟）；

（8）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（提供承诺函，格式自拟）；

（9）如非法定代表人或企业负责人参加，则须同时提交法定代表人（负责人）授权委托书（详细见报价文件格式）；

（10）采购需求响应相关材料，供应商采购需求响应表中有缺漏或条款负偏离，则资质审查不通过。

（11）采购需求响应相关材料，供应商采购需求响应表中有缺漏或条款负偏离，则资质审查不通过。

**(五)报价要求（报价时需要提供以下盖章资料，并对上传的竞价文件资料承担责任）**

1.**报价表**。

2.**响应文件**。

**(六)确定成交候选供应商**

本项目以最低价成交的方式确定成交供应商。报价时间截止后，系统按报价（经价格核准后的价格）由低到高顺序排列，报价最低的为第一成交候选供应商，报价相同的，按报价时间在前的为第一成交候选供应商；报价次低的为第二成交候选供应商，以此类推。

**(七)无效报价**

1.参与竞价的供应商报价超过最高限价或低于最低限价或超过项目对应产品单项最高限价的视为无效报价。

2.参与竞价的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价。

3.参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。

4.报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价。

**5.按有关法律、法规、规章属于报价无效的。**

6.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；不接受总价优惠折扣形式的报价，供应商应将对项目的优惠直接在清单报价中体现出来。如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价。

7.**有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：**

(1)存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一竞价项目；

(2)不同供应商的报价文件由同一单位或者个人编制；

(3)不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；

(4)不同供应商使用同一IP地址参与竞价；

(5)不同供应商的报价文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(6)不同供应商的报价文件异常一致或者报价呈规律性差异；

(7)不同供应商的报价文件相互混淆；

(8)不同供应商的平台使用费从同一单位或者个人的账户转出；

**(八)竞价活动失败**

1.出现下列情况的，本次竞价活动失败：

(1)报名供应商不足3家；

(2)报价供应商不足3家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.因重大变故，采购任务取消的；

**(九)服务费**

1.成交供应商须向广州市国科招标代理有限公司缴纳招标代理服务费（含竞价电子平台服务费）￥1,000.00元（大写：人民币壹仟元整）。招标代理服务费由成交供应商在领取《成交通知书》前一次性向采购代理机构交纳。

2.成交人无正当理由放弃成交资格的必须按竞价公告等相关规定缴纳相应的招标代理服务费。

3.如确实因不可抗力放弃成交资格的，应在不可抗力发生后三个工作日内予以通知采购人及广州市国科招标代理有限公司并提供相关的证明；如逾期，广州市国科招标代理有限公司将不予退还平台使用费。

4. 缴纳代理服务费专用账号：

账户：广州市国科招标代理有限公司

账号：7120 5774 1941

开户银行：中国银行广州先烈中路支行

#  第四章 合同条款

**（合同格式为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订）**

# 广东省惠州监狱综合楼及羽毛球场加装摄像头门禁项目合同

合同编号:

甲方（采购人）:广东省惠州监狱

乙方（成交供应商）:

根据《中华人民共和国民法典》甲乙双方在平等、自愿、互利原则上，经双方协商一致，签订本合同。甲乙双方同意按以下条款和条件，由甲方购进乙方出售的以下产品。

1. **产品名称、规格型号、数量、价款**

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合楼一楼乒乓球室和三楼桌球室 | 1. 综合楼一楼乒乓球室和三楼运动活动室各新增2个摄像头和2个门禁，门禁利用原有控制器新增通道。
2. 户外光缆大约500米，含两头的熔接，光纤架托盘（盒）及布、室外切开水泥路面埋管光纤线穿路面下线管（槽）的人工费用。
3. 辅材、安装包括链接光纤尾纤，水晶头，螺丝等辅材和所有设备的安装人工费用。
 |
|  | 海康威视半球摄像头 | 1.产品类型：网络摄像机2.产品功能：红外灯、星光夜视3.成像器件：1/1.8英寸Progressive Scan CMOS4.有效像素≥400万5.分辨率：2560x14406.压缩格式：主码流H.265Q/H.264，子码流H265/H2.64/MUPEGQ7.镜头参数：根据不同型号，焦距至少包含4mm、2.8mm、6mm8.最低照度：0.005Lux@(F1.0.AGC ON) 0 Lux with Light9.电子快门：1-3/10000秒10.视频帧率≥25fps11.网络接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口12.电源电压：DC 12V13.电源功率：5.5W14.产品尺寸≥127.3×96.8mm15.产品重量≥340g16.环境温度：-30-﹢60°℃，温度小于95%（无凝结） | 个 | 4 |
|  | 海康威视刷卡器 | 1.支持介质：支持本系统正常授权的国密卡读取，非本系统授权或非本系统的国密卡不可读。2.读卡距离：读卡距离 3~5cm。3.通讯接口： Wiegand26/34自适应，通讯要求加密，非本系统读卡器不可接入。4.通讯距离：不小于100m。5.信号反馈 ：支持LED灯、蜂鸣器信号反馈：根据不同的事件反馈不同的信号。6.工作电压：额定电压DC12V。7.工作电流：≤80ｍＡ。适应86底盒安装。 | 个 | 4 |
|  | 磁力锁 | 280KG明装 | 个 | 4 |
|  | 开门按钮 | 国标 | 套 | 4 |
|  | 网线 | 超五类、国标 | 箱 | 5 |
|  | 电源线 | 1.0双绞线/国标 | 卷 | 2 |
| 羽毛球场 |
|  | 海康威视摄像头球机 | 1.传感器类型1/2.8＂ progressive scan CMOS2.最低照度彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR3.快门1 s~1/30,000 s慢快门支持4.聚焦模式半自动,手动,自动5.日夜转换模式自动ICR彩转黑日夜转换方式白天、夜晚、自动、定时切换6.背光补偿支持7.宽动态支持真宽动态8.强光抑制支持9.3D降噪支持10.透雾支持11.区域曝光支持12.区域聚焦支持13.图像支持设置饱和度、亮度、对比度、锐度14.图像参数切换支持15.白平衡自动白平衡,16.自动跟踪白平衡,17.数字变倍16倍18.光学变倍23倍19.信噪比＞52dB20.镜头焦距4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍光学变倍速度≤3.3s视场角55°~2.7°（广角~望远）光圈数F1.621.补光补光灯类型红外补光补光灯距离≥150 m22.云台水平范围360°垂直范围-15°-﹢90°(自动翻转)水平速度水平键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;水平预置点速度：120°/s垂直速度垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s23.比例变倍支持预置点个数≥300个巡航扫描≥8条，每条可添加≥32个预置点花样扫描≥4条24.断电记忆支持25.守望功能预置点,花样扫描,巡航扫描,自动扫描,垂直扫描,随机扫描,帧扫描,全景扫描3D 定位支持27.方位角信息显示支持28.预置点视频冻结支持29.定时任务预置点,花样扫描,巡航扫描,自动扫描,垂直扫描,随机扫描,帧扫描,全景扫描,球机重启,球机校验30.视频码流类型主码流,子码流,第三码流主码流帧率分辨率50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）子码流帧率分辨率50 Hz：25 fps（704 × 576，640 × 480，352 × 288）60 Hz：30 fps（704 × 480，640 × 480，352 × 240）第三码流帧率分辨率50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720，704 × 576，640 × 480，352 × 288）60 Hz：30 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720，704 × 480，640 × 480，352 × 240）视频压缩标准H.265,H.264,MJPEG视频压缩码率32 kbps~16384 kbpsH.264Baseline Profile,Main Profile,High ProfileH.265Main ProfileSmart 264支持Smart 265支持SVC支持ROI固定区域ROI31.智能普通事件移动侦测,遮挡报警,异常Smart事件人脸侦测,区域入侵侦测,越界侦测,进入区域侦测,离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速移动侦测,停车侦测,物品遗的留侦测,物品拿取侦测，Smart录像断网续传,智能后检索，报警联动SD卡录像,邮件,上传中心,上传FTP,NAS录像32.网络网络存储NAS (NFS, SMB/ CIFS)支持协议IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour,WebSocket,WebSockets接口协议软件集成的开放式API,ISAPI,海康SDK,第三方管理平台接入,满足GB/T28181-2022《[公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求](https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=F159DFC2A98A47EFE05397BE0A0AF334" \t "https://std.samr.gov.cn/search/stdPage?q=GB/_blank)》标准要求,ISUP,开放型网络视频接口33.用户管理≥32个安全管理授权的用户名和密码,以及MAC地址绑定,HTTPS加密,IEEE 802.1x网络访问控制,IP地址过滤浏览器IE10-11, Chrome57+, Firefox52+, Safari11+34.接口网络接口RJ45网口，自适应10M/100M网络数据SD卡扩展内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持≥512GB）供电方式DC36V,PoE+(802.3at)电流及功耗最大功耗：≥24 W（其中除雾加热≥1.6W，补光灯≥9W）工作温湿度-30℃-﹢65℃,湿度小于90%恢复出厂设置支持、除雾加热玻璃除雾材质铝合金ADC12尺寸≥208 mm × 344.7 mm重量≥3.0 kg35.认证防护等级IP66或以上; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2、GB/T17626.3、GB/T17626.4、GB/T17626.5、GB/T17626.6四级标准 | 个 | 4 |  |
|  | 网线 | 超五类、国标 | 箱 | 1 |
|  | 光模块 | 万兆、单模 | 对 | 1 |
|  | 9U机柜 | 国标 | 台 | 1 |
|  | 海康威视刷卡器 | 1.支持介质：支持本系统正常授权的国密卡读取，非本系统授权或非本系统的国密卡不可读。2.读卡距离：读卡距离 3~5cm。3.通讯接口：Wiegand26/34自适应，通讯要求加密，非本系统读卡器不可接入。4.通讯距离：不小于100m。5.信号反馈 ：支持LED灯、蜂鸣器信号反馈：根据不同的事件反馈不同的信号。6.工作电压：额定电压DC12V。7.工作电流：≤80ｍＡ。适应86底盒安装。 | 个 | 1 |
|  | 磁力锁 | 280KG明装 | 个 | 1 |
|  | 开门按钮 | 国标 | 套 | 1 |
|  | 海康威视门禁控制器 | 1.TCP/IP网络双门控制器，可控制四个门单向进出或两个门双向进出，提供4组电锁电源12VDC输出；2.上行通讯接口：1个，10/100MB以太网，RJ45接口；3.校时：内置支持SNTP国际标准校时协议；支持TCP/IP远程升级。 | 台 | 1 |
|  | 光缆 | 室外、铠装、单模、12芯 | 米 | 500 |
|  | 辅材、安装 | / | 项 | 1 |

以上价款为包干固定价格，包括但不限于材料费、运输、保险、卸货、安装、调试、验收、税费、培训等所有费用，乙方不再另外收取任何费用。

**第二条 权利保证**

乙方应保证供应给甲方的产品或产品任何部分非他人所有或与他人共有，未设有抵押权、租赁权，未侵犯第三人的专利权、版权、商标权等知识产权，没有任何权利瑕疵。一旦因乙方供应的产品因权利瑕疵出现侵权或其他经济纠纷，乙方应承担全部责任。

**第三条 产品质量**

乙方所出卖的产品质量应符合国家、行业等有关标准；产品所有技术性能规格及参数，应符合招标文件、乙方投标文件以及本协议所要求的技术标准。

**第四条 交付和验收**

1. 交货时间和地点：合同签订后1个月内由乙方按照甲方指定位置要求完成产品的安装、调试、测评（验收）及交付试用，确保所有设备接入甲方现有的智慧监所综合管控平台平台且各项功能正常运行，并完成对甲方的使用培训。
2. 验收：

 1.验收时间：产品到货并安装调试完成后7个工作日，由乙方提出书面验收申请，甲方应于乙方提出验收申请后7个工作日内组织验收。

2.验收按国家有关的规定、规范进行。乙方所提供的软件系统或服务，在交付时应完全符合采购内容需求。乙方拒不处理不合格产品的，由此造成的全部损失，由乙方承担。

3、验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合招标文件规定之情形者，甲乙双方应做出详尽的现场记录，或甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。

4、此验收仅是对部分产品进行抽样检验，并不代表甲方认可乙方提供的产品质量符合合同约定，若后续在使用过程中发现产品存在质量问题，乙方仍应履行更换义务并按违约责任与《产品质量法》的相关规定承担相应的法律责任。

**第五条 退换货要求**

1、甲方如发现乙方所交付的货物有次品、损坏或其他不符合本项目的采购货物清单要求，甲方有权提出退换货处理并按违约处理。

2、由乙方负责对需退换货的产品做好相关记录，经甲、乙双方签字确认后，方可进行退换产品的工作。

3、乙方须在确认当天完成所有的退换货工作，退换货工作包括货品的运输、搬运、堆放等，且由此产生的一切费用由乙方承担。

4、本项目换货后的产品须满足采购文件要求及报价文件承诺，不得低于原货品的标准要求；乙方也可经甲方同意后，选择同档次或优于原货品的同类产品替换原货品。

**第六条 保密条款**

（一）乙方应对项目有关情况保密，做好资料保密工作，保证所有资料不外泄。工作完成后，乙方应将提供的所有资料交还。一旦出现外泄引起纠纷，乙方应承担甲方由此造成的一切损失，且甲方有权保留起诉乙方的权利。

（二）乙方进入监狱范围内送货、安装、调试、培训等工作活动时，应遵守保密政策及监狱保密制度要求。

1.乙方应自觉维护甲方的利益，严格遵守本委托方的保密规定。

2.乙方不得向任何单位和个人泄露甲方的任何资料信息；

3.乙方同意并承诺，对所有保密信息予以严格保密，在未得到甲方书面许可的情况下不披露给任何其他人士或机构。

4.乙方同意并承诺，如果这些数据未经甲方许可披露给他人，所造成对甲方的损失（包括直接损失和间接损失），经证实，甲方有权通过法律途径向乙方索赔。

5.乙方同意并承诺，恶意泄露其所有保密信息，一经查实愿意承担相关的法律责任。

**第七条 售后服务**

（一）要求乙方产品（设备）有良好的售后维修保障，为甲方作技术支持，保证甲方顺利运行系统。质保期为 1 年，免费质保期自甲方验收合格后在验收单上签字之日起计算。

（二）要求日常运维工作：提供24小时全天候电话、网络支持服务，售后服务机构须设专业人员提供远程服务。对于甲方的服务请求，乙方必须在4小时内响应。一般问题6小时内解决，对于重大问题不能超过48小时。不得影响甲方的正常工作业务。

（三）乙方免费负责甲方产品使用人员的操作培训等工作，直至甲方使用人员能独立正常操作使用为止。

（四）乙方未按前款约定履行售后服务的，甲方有权委托第三方提供维修或更换服务，甲方因此所支付的所有费用及损失均由乙方承担。同时，乙方未响应一次售后服务，甲方每次有权要求乙方支付合同总额5%的违约金。

**第八条 付款期限和方式**

1、在本合同约定的产品送达并完成调试安装正常使用，经甲方验收合格后一个月内，甲方向乙方支付合同总价的100%，即人民币 元。

2、甲方付款前，乙方应当向甲方开具相应付款金额等同的发票，否则甲方有权迟延付款，不负逾期付款的责任，且乙方仍应按本合同的约定履行交货安装调试验收的义务。

3、支付方式采用银行转账支付。

公司名称：

乙方开户行银行账号：

乙方开户银行：

**第九条 违约责任**

1.乙方不能按合同约定交货的，甲方有权拒付乙方货款。同时乙方还应向甲方偿付相当于不能交货部分货款的 百分之十 的违约金。

2.乙方所交产品品种、数量、规格、型号、质量不符合国家法律法规和合同规定的，甲方有权拒绝收货，由乙方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。换货的再次交货时间超过合同交货时间的视为逾期交货，退货的视为不能交货，则由乙方承担逾期交货、不能交货的违约责任。

3.乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付每日万分之五的违约金，逾期半个月以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方应当退还甲方所支付的所有费用，并向甲方支付合同总价10%的违约金，若由此造成甲方经济损失均由乙方承担。

4.产品试用后，验收不合格，乙方应承担不能交货的违约责任，乙方应向甲方偿付相当于货款的 百分之十 的违约金。

5.乙方负责运输、安装等事务，乙方应当为货物运输及其雇员购买相应保险。在运输、安装、调试过程中发生工作人员伤亡或财产损失，以及造成他人的人身伤害和财产损失，一切由乙方负责赔偿。

6.乙方及其工作人员应当遵守监狱各项管理规定，做好保密工作，若因违反监狱各项管理规定或泄密给甲方造成损失的，由乙方与其工作人员对甲方的损失承担连带赔偿责任。

 **第十条 不可抗力**

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

 **第十一条 争议的解决**

 （一）因货物的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论；鉴定费用先由提出鉴定方预付，鉴定结果为产品质量符合合同规定的，鉴定费用由甲方承担；鉴定结果为产品质量不符合合同规定的，鉴定费用由乙方承担。

（二）执行本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向惠州市惠城区人民法院提起诉讼。

**第十二条 特别约定**

(一)由于乙方产品自身的质量问题，造成甲方的损失，人员的人身或财产损害的，由乙方承担赔偿责任。若甲方因此承担责任的，有权向乙方追偿。

(二)乙方自备安装必须的仪器设备，须自行佩戴劳动防护用品，并主动向甲方了解现场的重大危险因素，并做好必须的防范措施，在整个安装过程中乙方对乙方工作人员的安全负完全责任。

**第十三条 廉洁自律条款**

甲乙双方应自觉遵守廉洁自律制度，严禁商业贿赂行为。如有违反，按照国家法律法规及监狱规章制度进行处理。

**第十四条 其他**

（一）本合同自甲乙双方签章之日起生效。

（二）未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

 （三）本合同一式 4 份，双方各执 2 份，具有同等法律效力，本合同所有的相关附件为合同组成部分（详见附件清单）

甲方（签章） 乙方（签章）：

签订日期： 签订日期：

公司名称：广东省惠州监狱 公司名称：

银行账号：44001717184053004739 银行账号：

开户银行：建行惠州市大湖溪支行 开户银行：

# 第五章 报价文件格式

**格式1 报价表**

**报价表**

项目编号：GZGK25P226A0226J

项目名称：广东省惠州监狱综合楼及羽毛球场加装摄像头门禁项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **采购内容** | **数量** | **交货期限** | **响应报价（元）** |
| 广东省惠州监狱综合楼及羽毛球场加装摄像头门禁项目 | 1批 | 合同签订之日起1个月内 |  |

供应商名称（单位盖公章）：

日期： 年 月 日

**注：**

1. **供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动报价表内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人；**
2. **所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税价；**
3. **平台上报价与报价表合计不一致的，以报价表合计（经价格核准后的价格）为准；**
4. **报价表必须加盖单位公章，否则视为无效报价。**

**分项报价表**

**【格式自拟】**

项目编号：GZGK25P226A0226J

项目名称：广东省惠州监狱综合楼及羽毛球场加装摄像头门禁项目

注：

1.以人民币报价。

2.此表为《开标一览表》的报价明细表，表中各合计项与开标一览表中的对应项均一致相符，如不一致以开标一览表为准。此表如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无须另外支付任何费用。

3.如投标人的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，将其作为无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期： 年 月 日

**格式2 资格声明函**

**资格文件声明函**

致：广东省惠州监狱/广州市国科招标代理有限公司

关于贵方采购项目名称：广东省惠州监狱综合楼及羽毛球场加装摄像头门禁项目（项目编号：GZGK25P226A0226J）项目，本公司（企业）愿意参加，提供竞价文件中规定的货物/服务，并声明本公司（企业）具备本项目要求的资格条件，并已清楚竞价文件的要求及有关文件规定。我方非联合体参加竞标，我方承诺如获得成交，不会将本项目分包或转包。我方承诺在本次采购活动中提交的所有资质文件是准确、真实、有效的，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的一切损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

 特此声明！

 竞价供应商名称（盖公章）：

竞价供应商授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

资格证明文件包括：

（1）营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。

（2）资格文件声明函；

（3）法定代表人（负责人）证明书；

（4）提供报价截止日前12个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料；

（5）供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度财务状况报告或2024年任意1个月或2025年任意1个月的财务状况报告复印件或基本开户行出具的资信证明）；

（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供证明材料或承诺函，承诺函格式自拟）；

（7）参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供承诺函，格式自拟）；

（8）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（提供承诺函，格式自拟）；

（9）如非法定代表人或企业负责人参加，则须同时提交法定代表人（负责人）授权委托书；

（10）有效的《中华人民共和国出版物经营许可证》（提供许可证复印件）。

**格式3 法定代表人（负责人）证明书**

**法定代表人（负责人）证明书**

 现任我单位 职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

有效期限与本公司所提交的报价文件标注的响应有效期一致。签发日期： 年 月 日

附：

代表人性别： 年龄： 身份证号码：

营业执照注册号（或统一社会信用代码）： 企业类型：

经营范围：

。

法定代表人（负责人）

居民身份证正反面复印件粘贴处

 响应供应商名称（盖公章）：

日 期： 年 月 日

**格式4 法定代表人（负责人）授权委托书**

**法定代表人（负责人）授权委托书**

本授权书声明：注册于（公司地址）的（响应供应商名称）在下面签字的（法定代表人（负责人）姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的（授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就广州市国科招标代理有限公司的项目编号为：GZGK25P226A0226J的广东省惠州监狱综合楼及羽毛球场加装摄像头门禁项目活动，提交竞价文件及采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为竞价供应商授权代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

被授权人（竞价供应商授权代表）无转委托权限。

本授权书于 年 月 日签字之日起生效，特此声明。

附：

竞价供应商名称（盖公章）：

地址：

法定代表人（负责人）签字或盖章：

竞价供应商授权代表签字或盖章：

职务：

竞价供应商授权代表

居民身份证正反面复印件粘贴处

**格式5 采购需求响应声明函**

**采购需求响应声明函**

**致：广州市国科招标代理有限公司、**广东省惠州监狱

关于贵单位、贵司发布广东省惠州监狱综合楼及羽毛球场加装摄像头门禁项目（项目编号：GZGK25P226A0226J）的竞价项目，本公司（企业）愿意参加采购活动，并作出如下声明：

本公司（企业）承诺在报名时已对于采购需求中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的采购需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。本公司（企业）清楚，若对于采购需求各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选人的要求。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

 竞价供应商名称（盖公章）：

竞价供应商授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**格式6 采购代理服务费承诺书**

**采购代理服务费承诺书**

**致：广州市国科招标代理有限公司**

如果我公司在贵公司组织的：广东省惠州监狱综合楼及羽毛球场加装摄像头门禁项目（项目编号：GZGK25P226A0226J）的项目采购中获成交，我公司保证按照竞价文件规定缴纳的“采购代理服务费”后，凭领取人身份证原件及招标代理服务费缴费凭证并加盖公章领取《成交通知书》。

我公司如违反上款承诺，愿凭贵公司开出的相关通知，按上述承诺金额的200％支付，并按广州市国科招标代理有限公司的要求办理支付手续，并愿承担全部由此引起的法律责任。

特此承诺！

 竞价供应商名称（盖公章）：

竞价供应商授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日